

144MHz IIP3 2xPin



144MHz---28MHz OIP3



144--28MHz OIP3

CSYM1815 IIP3=+27.82dBm LO=17dBm



432MHz IIP3 2xPin



432MHz—28MhzOIP3



432MHz---28MHz OIP3

CSYM1815 IIP3=+28.9dBm LO=17dBm



1296MHz-28MHz IIP3 2xPin



1296MHz-28MHz OIP3



1296MHz-28MHz OIP3

CSYM1815 IIP3=+30.84dBm LO=17dBm



1296MHz-144MHz IIP3 2xPin



1296MHz-144MHz OIP3



1296MHz-144MHz OIP3

CSYM1815 IIP3=+19.76dBm LO=17dBm



 RF

 RF



 IF LO